1. Design PDA for input aabbbbc ( L=a^nb^2n)

